**Příloha č. 2 technická specifikace**

***Požadované parametry pasivní antidekubitní matrace:***

* Antidekubitní dvouvrstvá matrace s preventivním účinkem proti dekubitům do III. stupně.
* Nosnost: ≥140 kg.
* Jádro ze studené PUR pěny.
* Profilovaná celoplošná vrchní vrstva matrace s preventivním antidekubitním účinkem.
* Voděodolný, paropropustný potah, pratelný na 95°C.
* Potah pružný ve všech směrech.
* Barva potahu modrá.
* Zip potahu alespoň ze dvou stran s ochranným lemem proti zatečení.
* Rozměry matrace 200x86.
* Výška matrace ≥ 14 cm.